

**ОСНОВНОЙ КОВШ.**



**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- спроектированная геометрия ковша в пользу эффективности и удобства в работе;

- крепкая и надёжная конструкция;

- возможна установка зубьев с болтовым креплением.

Конструкция ковша MultiOne обеспечивает хороший обзор режущей кромки, повышая эффективность погрузки, сортировки и выгрузки. Прочная стальная конструкция включает в себя скользящие износносостойкие планки в нижней части ковша, а режущая кромка может быть дооборудована зубьями.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Объём\*, м3** | **Ширина, м** | **Длинна, м** | **Высота, м** | **Масса, кг.** | **Кол. зубьев, шт.** | **Код** | **Цены** |
| **90** | 0,1 | 0,9 | 0,67 | 0,47 | 44 | 4 | C895021 |  |
| **110** | 0,205 | 1,1 | 0,63 | 0,52 | 72 | 6 | C890006 |  |
| **130** | 0,24 | 1,3 | 0,63 | 0,52 | 93 | 8 | С890005 |  |
| **150** | 0,28 | 1,5 | 0,63 | 0,52 | 106 | 9 | С890004 |  |
| **180** | 0,34 | 1,8 | 0,63 | 0,52 | 126 | 11 | С890008 |  |

\* - сопоставлять с грузоподъёмностью мини-погрузчика.

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **Серии** |
| 1 | 2 | 4 | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **SD** | **12** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
| **90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **110** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **130** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **150** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **180** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |